Banners.Ru

главная страница // неисправности материнских плат

Цель данной страницы: Помочь пользователям решить проблемы, возникшие у них (по различным причинам) с материнскими платами. 1. Основные проблемы, связанные с неправильной эксплуатацией.

- Если вы ,случайно, при обновлении BIOS, получили совсем не тот результат, который ожидали,
  то вам ничто не поможет, кроме ПРОГРАММАТОРА.
- Если произошел сбой по питанию и компьютер больше не запускается, а блок питания компьютера (БП) исправен, то "болезнь" надо искать в материнской плате (М/B).
- Если "на горячую" (при включенном питании компьютера), в какой-либо из портов материнской платы было подключено устройство и после этого порт перестал работать, то это тоже проблема M/B.

2. Основные причины выхода из строя M/B.

МЕХАНИЧЕСКИЕ:

Причина:
Неправильная установка процессора, модулей памяти, различных плат расширения (ISA, PCI, AGP).

Следствие:
Повреждение дорожек на M/B.
Деформированные или сломанные контакты в слотах расширения M/B.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:

Причина :
Скачок напряжения.

Следствие:
Выход из строя микросхемы (M/C) управления питанием.
Испорчены детали после M/C управления питанием: конденсаторы, резисторы, катушки.
Неисправность M/C портов расширения.

3. Основные неисправности, наиболее характерные у M/B конкретных производителей:

Модели | Характерные неисправности | Возможность ремонта
| Выход из строя конденсаторов. Как следствие, возможен выход из строя BIOS. (Даже после замены конденсаторов и восстановления электрических параметров, M/B не запускается) | ДА
| Выход из строя микросхемы управления питанием. Как следствие, также, возможен выход из строя BIOS. (Даже после замены данной M/C, M/B может не запуститься) | Да
| Выход из строя M/C управления портами и BIOS | Да
| Выход из строя микросхемы управления питанием и BIOS. | Да