на первую страницу | о проекте | как разместить статьи? | как разместить прайс-лист? | реклама | написать в редакцию | служебный вход | www.reviews.ru

Поиск по сайту: |  |  |  |  |  |

Новые обзоры по e-mail:

Компьютеры и серверы

Ноутбуки и КПК

MP3, MPEG4, DVD, CD

Цифровое фото-видео

Процессоры

Системные платы

Память

Видеокарты и TV/FM тюнеры

Накопители информации

Звуковые карты и акустика

Контроллеры и кабели

Модемы, факс-модемы

Сетевое оборудование

Корпуса и питание

Системы охлаждения

Мониторы

Принтеры и плоттеры

Сканеры

Устройства ввода

Расходные материалы

Аксессуары

Программное обесп.

Телефоны и Факсы

Копировальные аппараты

Оборудование для презентаций

Офисная техника

Торговое оборудование

Системы безопасности

хостинг MTW

ComputerAge получила статус бизнес-партнера Red Hat – по решениям Red Hat Enterprise Linux

Сравнить цены: FDD | HDD SATA | HDD IBM/Hitachi | HDD Maxtor | HDD Samsung | HDD Seagate | HDD Western Digi | HDD SCSI | HDD 2,5" для ноу | Портативные нако | Дисковые массивы | USB FLASH диски | CD-ROM | CD-RW | DVD-ROM/RW/Комбо | MODD, ZIP | Mobil Rack | Стримеры | Разные |

Самый простой способ подключить внешний HDD / CD / CDRW / DVD к компьютеру и ноутбуку

Revews.ru дата: 16 июня 2004 г. :: Число прочтений: 5490 |

| Версия для печати
| Отправить по e-mail
| Обсудить

Многие из нас, пользователей, не раз сталкивались с ситуацией, когда необходимо временно подключить к компьютеру внешнее IDE устройство, причем необходимо сделать это очень быстро. Если с настольным компьютером все более-менее понятно, здесь пользователь может, открыв корпус компьютера быстро подключить накопитель к свободному каналу IDE , то с ноутбуками все значительно сложнее. Единственный способ подключения заключается в использовании внешней коробочки, что не очень дешево, не всегда быстро, да и с подключением устройств, различного дизайна и форм-фактора может возникнуть проблема.

Что же делать?

Недавно компания Data Storage представила на суд российских пользователей очень простое, универсальное и, что самое главное, недорогое устройство – IDE / ATAPI – USB конвертор (далее просто конвертор), позволяющий быстро решить проблему подключения любых IDE / ATAPI устройств.

Внешние особенности…

Конвертор поставляет в достаточно простой, но продуманной упаковке, за что большое спасибо маркетологам компании производителя. Как вы можете видеть, на лицевой стороне, упаковки имеется стилизованная схема подключения различных устройств, что заметно упрощает процесс подключения и понимание принципов работы конвертора.

Кроме того, такая упаковка может использоваться для хранения устройства, а так же без проблем подойдет в качестве подарочного варианта.

Сам же конвертор состоит из двух частей, собственно конвертора и переходника с 2.5” на 3.5” IDE разъем. Как вы можете видеть, конвертор представляет собой литую конструкцию, внутри которой размещается плата IDE - USB контроллера. На одной из сторон корпуса конвертора размещается разъем для подключения 2.5” накопителей, по которому так же подается питания для внешнего накопителя. С другой стороны располагается USB кабель, длинной около 50см. Такая конструкция обеспечивает действительно очень простое подключение внешнего накопителя без применения специальной коробочки.

Особенности подключения…

Итак, как вы понимаете, для подключения 2.5” устройств, достаточно просто подключить конвертор к жесткому диску и USB порту компьютера или ноутбука.

Как только вы подключите конвертор к USB порту компьютера, Windows XP мгновенно обнаружит новый дисковый накопитель, и в системе появится новый диск или диски, в зависимости от того как «разбит» внешний диск. При этом на верхней стороне конвертора будет мигать красный светодиод, отображающий процесс передачи данных. Кстати, если вы использует другую операционную систему, то может воспользоваться драйверами, записанными на входящий в комплект CD .

После того, как в системе появился новый накопитель, пользователь может выполнять с ним все стандартные действия, включая разбиение, форматирование, а так же загрузку, но в этом случае BIOS должен поддерживать соответствующую функцию.

Процесс подключения 3.5” или 5.25” устройства практически не отличается от 2.5”. Правда, в этом случае необходимо использовать переходник, входящий в комплект поставки, а так же необходимо подать внешнее питание на накопитель.

Производительность…

При подключении внешнего жесткого диска с помощью конвертора, теоретически, производительность должна соответствовать уровню производительности внешних коробочек с интерфейсом USB 2.0 с небольшими отличиями, обусловленными индивидуальными особенностями используемого контроллера. Кроме того, уровень производительности напрямую зависит от возможностей жесткого диска (скорости вращения, объема буфера, времени доступа и т.д.).

Для демонстрации возможностей конвертора мы использовали два 2.5” жестких диска. Первый, современный – Hitachi Travelstar , объемом 60 Gb и скоростью вращения 5400 RPM , и наш старенький 2 Gb диск Toshiba со скоростью 4200 RPM , а может быть и еще меньше, сейчас уже ни кто не может вспомнить этот параметр точно. В результате, мы получили следующее.

Как вы можете видеть, при использовании жесткого диска Hitachi Travelstar мы получаем максимально возможную производительность для шины USB 2.0, со средней скоростью чтения/записи – 19/14 Mb/s . Это примерно в два раза ниже, чем скорость чтения для жесткого диска, подключенного по шине IDE внутри ноутбука – 29 Mb/s .

Что же касается возможностей нашего старенького диска Toshiba , то он из-за своих низких скоростных параметров показал среднюю скорость чтения/записи всего 5/4 Mb/s , что явно недостаточно по современным меркам, однако будет вполне достаточно для использования старых накопителей как временных хранилищ.

Заключение…

В заключение нашего обзора нового, универсального конвертора IDE – USB , мы хотим отметить, что благодаря своей простой конструкции, универсальности, и простоте подключения это устройство будет незаменимым помощником для многих из нас. Особенно этот конвертор порадует пользователей ноутбуков, которые за 15$ получают возможность быстро и просто подключить внешний жесткий диск, без необходимости использования внешней коробочки. Кроме того, это устройство будет не плохим подарком.

Мы благодарим компанию «Data Storage» (http://www.dsg.ru/) за помощь, оказанную при подготовке этого материала. По вопросам консультаций, а так же приобретения MP3onChannel, обращайтесь по телефонам в Москве: (095) 150-8413, 150-8418, 150-8414.

Рекомендуем прочитать :

MSI DR16B – вседорожник 16x16 16x16 – магическая формула для пишущих DVD приводов. MSI – компания, зарекомендовавшая себя как производитель отличного компьютерного оборудования. Что будет, если их объединить?

Экспресс-тест SD-карт Тестируются 9 SecureDigital карт емкостью 512 Мбайт самых популярных брендов. К ним в компанию добавились еще 2 RS-MMC карты.

Технология голографической записи Tapestry - до 200 Гб на одном сменном диске Новая технология позволяет записывать одновременно миллионы байт на диск десятками слоёв, образовывая голограмму. Скорость записи - от 20 Мб/с, ёмкость - от 200 Гб на диске и несколько способов защиты данных от чужих рук. Технологии Tapestry - это много, быстро, секретно.

Универсальный внешний привод MaxSelect DVD-CDRW USB 2.0 + PCMCIA для тонкого ноутбука В этой статье мы рассмотрим наиболее универсальный оптический привод от MaxSelect , основанный на легендарной платформе Agrosy...

Среднее между флэшкой и винчестером - MSI MEGA Cache объёмом 1.5 Гб Карманный носитель информации от MSI со встроенным миниатюрным винчестером и интерфейсом USB 2.0. При объёме 1.5 Гб и стоимости до 140$, это отличный конкурент как флэш-дискам, так и внешним жёстким дискам. Могут ли подобные устройства соперничать с флэш-дисками? Ведь полтора гигабайта - это очень много.

Новые драйверы

Plextor Release of new product PX-54TA

Plextor Release of new product PX-116A

Plextor Release of new product PlexWriter Premium-

Iomega Mini USB version 4.0

Plextor Self extracting upgrade for PX-W1210TS V1.

Plextor Self extracting upgrade for PX-W320A V1.05

Plextor Binary File for PX-W320A V1.05

Plextor Release Binary File for PX-W4012TS V1.01

Plextor extracting upgrade for PX-W4012TS V1.01

Plextor New upgrade of PlexTools V1.19