RLBN.ru - electronics banner network

главная страница // советы попавшим в беду

Советы попавшим в беду

| Вступление:

Есть масса неплохих программ для восстановления информации на жестком диске, но большинство из них подразумевает нормально работающее устройство (то есть HDD). Эти программы работают с пользовательскими данными, восстанавливают потерянные файлы и структуры директорий.
Но если не работает сам накопитель?
Есть проблемы жестких дисков, которые нельзя решить с помощью этих программ.
Пример: при неисправности одной из магнитных головок накопителя, любые процедуры чтения и записи данных могут привести к необратимым последствиям и полной потере данных.

Что НЕ рекомендуется делать:

1. Запускать различные утилиты (CHKDISK, SCANDISK, NU, Partition Magic, Easy Recovery и т.п.), если вы не знаете причину неисправности HDD.
2. Многократно включать / выключать жесткий диск, когда уже и так ясно, что он неисправен.
   Как следствие: жесткий диск может сорваться в стук, из которого уже не выйти.
3. Переставлять контроллеры с других HDD на ваш неисправный жесткий диск, если вы не уверены, что такая операция возможна для данного типа накопителя и не приведет к окончательной потере данных.
4. В случае частичной потери данных, оставлять жесткий диск работающим в системе, так как случайная запись, сделанная поверх пропавшей информации, приведет к её частичному или полному уничтожению. (Даже, если вы уверены, что пишите в другое место.)
   Если информация не видна, система определяет это место на диске как свободное и доступное для записи.
5. Разбирать HDD, тем более, вскрывать гермоблок.
   (на предмет наличия магнитных поверхностей или проверки, насколько они круглые)
6. Самостоятельно перепаивать детали контроллера HDD, если вы на 100% не уверены, что причина в данном месте.

В случае восстановления данных с RAID-массива:

1. Восстановление информации с raid массива является более трудоемкой процедурой, чем восстановление данных с отдельно взятого накопителя HDD. Поэтому не стоит предпринимать никаких действий, если вы не знаете причину выхода из строя raid и надеяться, что все "волшебным" образом восстановится.
2. Стандартная ошибка N1: Перестановка местами накопителей HDD, работавших в RAID массиве.
3. Стандартная ошибка N2: Повторная попытка восстановления RAID после первой неудачной попытки.
4. В случае RAID-0(stripe): Даже в случае восстановления неисправного накопителя HDD, очень часто происходит смещение данных. Восстановление данных возможно, но "стандартными" средствами, обычно, не лечится.

Несоблюдение вышеизложенных пунктов СУЩЕСТВЕННО ОСЛОЖНИТ восстановление информации с HDD или сделает это НЕВОЗМОЖНЫМ.

Наиболее распространенные причины, приводящие к потере данных на жестком диске:

Причина выхода из строя жесткого диска | Возможность извлечения данных с HDD
Некорректная работа с логическими дисками HDD Достаточно часто встречающаяся проблема потери информации в случае некорректных действий пользователя при переразбиении логического пространства жесткого диска программами типа Partition Magic. Ситуация усугубляется наличием различных операционных систем на логических дисках накопителя HDD.
Результатом является полная или частичная потеря данных на жестком диске.

да/нет
Снятие пароля с жесткого диска Корректное снятие пароля с жесткого диска подразумевает выполнение ряда технологических операций на специализированном оборудовании. В случае неквалифицированных действий пользователя при снятии пароля, происходит обнуление или порча модулей служебной зоны, отвечающих за доступ к информации на HDD. | да/нет
Плохой контакт в интерфейсе жесткого диска Результатом плохого контакта в контроллере HDD является его нестабильная работа. HDD интерпретирует очередной сбой, как BAD-блок и заносит его в свою дополняемую таблицу дефектов. После заполнения этой таблицы и попытки записи очередного ошибочного сектора,работа жесткого диска будет невозможна.
Доступ к информации возможен только на специализированном оборудовании.

да/нет
Проблемы при работе с дисками большой емкости Частой причиной потери данных при работе с жесткими дисками, емкостью более 128 Gb, является случайное отключение(либо некорректная работа) драйвера 48-bit поддержки. Одной из причин может быть инсталляция/удаление различного программного обеспечения.
Следствие: неправильное определение объема жесткого диска системой. (при этом становятся недоступными файлы, директории, или логические диски)
Любые действия с таким HDD приводят к печальным последствиям - потере данных.

да/нет
Попытка самостоятельного восстановления HDD различными утилитами 1. Основной ошибкой пользователя, в данном варианте, является использование программ, предназначенных не для восстановления информации, а только для ремонта устройства. 2. Некоторые программы для восстановления данных осуществляют сохранение информации на тот же носитель, откуда осуществляется вычитывание, что категорически недопустимо.
3. Еще одной ошибкой является использование специализированных утилит, предназначенных только для контретной модели жесткого диска.

да/нет
Недостаточная мощность блока питания компьютера В связи с быстрым развитием компьютерной техники, резко возросло энергопотребление компьютеров. Подключение DVD-RW, дополнительных жестких дисков HDD, мощных видеокарт, повышает нагрузку на блок питания компьютера. Максимальная нагрука на блок питания приходится на момент старта компьютера.
В случае недостаточной мощности, возникает пульсация выходного напряжения блока питания, что приводит к возникновению помех на информативных шинах контроллера.
Как следствие: неправильная работа HDD в целом, что может привести к потере данных пользователя и порче служебной информации самого накопителя.

да/нет

Banners.Ru
Banners.Ru