RLBN.ru - electronics banner network

главная страница // болезни HDD и диагноз

Болезни HDD и диагноз

Тип HDD | Характерные признаки | Причина неисправности жесткого диска | Возможность восстановления данных на HDD | Возможность ремонта жекткого диска
| HDD не определяется в BIOS | Разрушение заводских загрузочных таблиц в служебной зоне HDD ввиду неисправности контроллера жесткого диска | да | да
| Файловая система HDD недоступна | Разрушение таблиц в служебной зоне HDD, ответственных за информацию | да | да
| Стук головок HDD | Неоответствие данных в ПЗУ и загрузочных таблиц жесткого диска | да | да
| Стук головок HDD | Испорчена "0" головка или микросхема коммутатора в гермоблоке HDD | да | нет
| Невозможность разбиения HDD | Испорчен транслятор таблицы дефектов жесткого диска | да | да
| Жесткий диск не стартует | Неисправный контроллер жесткого диска | да | да
| Нехарактерные звуки при работе HDD | Переполнение таблиц дефектов жесткого диска | да | да
| Невозможность разбиения жесткого диска | Испорчен транслятор таблицы дефектов жесткого диска | да | да
| Файловая система HDD недоступна | Ошибка при переназначении плохочитаемых секторов жесткого диска | да | да
| Стук головок HDD | Испорчена "0" головка или микросхема коммутатора в гермоблоке жесткого диска | да | да
| HDD не определяется в BIOS | Неправильное взаимодействие контроллера с гермоблоком жесткого диска | да | да
| Не вращается шпиндель жесткого диска | Залипание головок на рабочей поверхности жесткого диска | да | да/нет
|  | Клин подшипника шпиндельного двигателя жесткого диска | да | нет
| Стук головок HDD | Разрушение разметки рабочей поверхности жесткого диска | нет | нет
| Стук головок жесткого диска | Испорчена "0" головка или микросхема коммутатора в гермоблоке жесткого диска | нет | нет
| Стук головок HDD | Неисправность блока управления позиционирование головок жесткого диска | да | да
| Невозможность разбиения HDD | Испорчен транслятор таблицы дефектов жесткого диска | да | да
| HDD не определяется в BIOS | Разрушение заводских загрузочных таблиц жесткого диска | да/нет | да
| HDD стартует и останавливается | Разрушение заводских загрузочных таблиц жесткого диска | да | да
| HDD не раскручивается | Неисправна микросхема шпиндельного двигателя жесткого диска или ее "обвязка" | да | да
| Невозможность разбиения HDD | Испорчен транслятор таблицы дефектов жесткого диска | да | да
| Стук головок HDD | Испорчена "0" головка или микросхема коммутатора в гермоблоке жесткого диска | да/нет | нет
| Невозможность разбиения HDD | Испорчен транслятор таблицы дефектов жесткого диска | да | да
| Файловая система недоступна | Испорчен транслятор таблицы дефектов жесткого диска | да | да
| Стук головок HDD | Испорчена "0" головка или микросхема коммутатора в гермоблоке жесткого диска | да/нет | нет
| Нарушение файловой системы жесткого диска | Нестабильночитаемые сектора в служебной области HDD | да | да
| Невозможность разбиения жесткого диска | Испорчен транслятор таблицы дефектов HDD | да | да
| Жесткий диск стучит | Неисправна микросхема позиционирования блока магнитных головок HDD | да/нет | да/нет
| Не вращается | Клин подшипника шпиндельного двигателя жесткого диска | да | нет
| Стук головок HDD | Испорчена "0" головка или микросхема коммутатора в гермоблоке жесткого диска | да/нет | нет

Banners.Ru
Banners.Ru